# Använda slipmaskinen

FARA

Risk för skada

Det finns risk för skada om verktyget används utan skivskydd.

- Använd alltid verktyget med det skivskydd som rekommenderas.

- Se till att skivskyddet siter fast på rätt plats och inte är skadat.

VARNING

Risk för personskada

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning vid arbete med verktyget som t.ex. skyddsglasögon, hörselskydd och halkfria skyddsskor.

- Använd alltid skyddshandskar när du byter tillbehör eller vid reparation.

- Se till att arbetsområdet hålls fritt från andra människor för att förhindra skador.

- Se till att arbetsstycket sitter fast ordentligt.

- Se till att luftslangen inte är under tryck innan du ansluter verktyget till lufttillförseln.

- Ta aldrig bort eller fäst varvtalsreglaget eller säkerhetsmekanism med tejp eller liknande.

- Kontrollera att den valda kombinationen av sliputrustning och fästdetaljer uppfyller nationella bestämmelser.

- Kontrollera att sliputrustningen inte är sprucken eller skadad.

- Kontrollera att sliputrustningens högsta varvtal är högre än eller lika stort som det varvtal som anges på verktyget.

- Se till att hastigheten på verktyget inte är högre än det maximala märkvarvtalet som anges på verktyget.

- Håll alltid verktyget med båda händerna, när du arbetar med det, och på ett sådant sätt att båda händerna hålls borta från rörliga delar.

- Använd alltid verktyget i den rekommenderade arbetsriktningen.

- Rör aldrig roterande delar när verktyget körs eller är anslutet till luftledningen.

- Använd aldrig verktyget ovanför huvudhöjd.

- Avbryt arbetet med slipmaskinen om det hörs ett onormalt högt buller och vibrationer vid användning.

Instruktioner

1. Anslut verktyget till tryckluften (om det inte redan gjorts)

   Styr luftutsläppet bort från operatören.

2. Tryck frigöringsarmen framåt för att frigöra säkerhetsmekanismen.

   Tryck in varvtalsreglaget för att starta verktyget.

VARNING

Risk för materiella skador och personskador

Roterande delar kan orsaka materiella skador och personskador

- Se till att verktyget är avstängt och har slutat rotera innan det läggs ner.