# Montera skivan

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Innan du påbörjar installationen:

- Kontrollera att skivan inte är sprucken eller skadad.

- Utför ett ringtest på skivan. Knacka försiktigt på skivan med en skruvmejsel. Försök att höra ett tydligt ljud som talar om att skivan inte har några defekter. Annars måste skivan bytas.

- Kontrollera att hålet i skivan har rätt dimenson.

- Kontrollera att du har rätt skiva till det arbete som ska utföras.

- Kontrollera att slipskivans högsta varvtal är högre än eller lika stort som det varvtal som anges på slipmaskinen.

Verktyg som krävs:

- Insexnyckel

Instruktioner

1. Skjut knappen till spindellåset framåt och håll den intryckt medan du ställer autobalanseraren i låsläget. Lyssna till ljudet som anger korrekt position.

2. Tryck in låsknappen till spindeln och håll den intryckt medan du tar bort flänsbrickan (och skivan om den är monterad) med en insexnyckel.

3. Passa in skivan på spindeln.

4. Sätt tillbaka flänsbrickan med insexnyckeln och dra åt till rekommenderat moment.

   Se avsnittet Skiva Konfigurationsalternativ för serviceverktyg och rekommenderat vridmoment.

5. Kontrollera att skivan roterar korrekt.

FARA

Risk för skada

Det finns risk för skada om verktyget används utan skivskydd.

- Använd alltid verktyget med det skivskydd som rekommenderas.

- Se till att skivskyddet siter fast på rätt plats och inte är skadat.