# 자유 속도 확인

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

경고

부상 위험

- 공구를 시동하기 전에 항상 자동 밸런서를 적용 가능한 부품으로 잠급니다.

- 휠이 부착된 상태에서 자유 속도를 측정하지 마십시오.

- 공회전 속도를 매일 측정하십시오.

필요한 공구:

- 앨런 키

- 회전 속도계

지침

1. 스핀들 잠금 버튼을 정면으로 누르고 누른 상태에서 Allen 키를 사용하여 플랜지 와셔를 조입니다.

2. 공기 공급부에 공구를 연결합니다.

3. 스핀들 구멍에 회전 속도계를 놓습니다.

4. 공구를 시동하고 압력 6.3 bar에서 속도를 측정합니다.

   스로틀 레버를 아래로 누르고 최소 1분간 속도를 측정하십시오.

5. 회전 속도계를 제거합니다.

6. 공구에 표시된 속도와 회전 속도계의 자유 속도를 확인합니다.

   경고

   부상 위험

   - 측정 속도는 공구에 표시되어 있는 명시된 최대 속도를 초과해서는 안 됩니다. 과속이 발생하는 경우 공구를 공인 서비스 센터에 반환하십시오.