# Utilizzo della smerigliatrice

PERICOLO

Rischio di lesioni

Se l'utensile viene usato senza la protezione mola, c'e rischio di ferirsi.

- Usare sempre l'utensile con la protezione mola consigliata.

- Accertarsi che la protezione mola sia posizionata correttamente e che non sia danneggiata.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale applicabili in caso di utilizzo dello strumento quali: occhiali di protezione, protezioni acustiche e calzature di sicurezza antiscivolo.

- Indossare sempre guanti protettivi durante la sostituzione di accessori o l'esecuzione di riparazioni.

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia sgombra senza altre persone per evitare lesioni.

- Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia fissato saldamente.

- Assicurarsi che il tubo dell'aria non sia sotto pressione prima di collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica.

- Per la rimozione ed il fissaggio della leva di comando od il meccanismo di sicurezza non usare mai nastro adesivo o simili.

- Verificare che la combinazione scelta di attrezzatura abrasiva ed accessori corrisponda alle normative nazionali.

- Accertarsi che l'attrezzatura abrasiva non sia incrinata o danneggiata.

- Verificare che la velocità massima indicata sull'attrezzatura abrasiva sia superiore o uguale alla velocità riportata sull'utensile.

- Assicurarsi che la velocità dell'utensile non sia superiore alla velocità massima nominale contrassegnata sull'utensile.

- Sostenere sempre l'utensile con due mani durante il suo utilizzo in modo tale che entrambe le mani siano lontane dalle parti mobili.

- Utilizzare sempre l'utensile nella direzione di lavoro raccomandata.

- Non toccare mai le parti rotanti quando l'utensile è in funzionamento o collegato all'impianto dell'aria.

- Non utilizzare l'utensile oltre l'altezza della testa.

- Interrompere il funzionamento dell'utensile se si verificano rumori e vibrazioni elevate e anomale.

Istruzioni

1. Collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica (se non è già collegato).

   Dirigere il flusso dell'aria a distanza dall'operatore.

2. Premere in avanti la forcella di disinnesto della frizione per rilasciare il meccanismo di sicurezza.

   Premere la leva di comando per avviare l'utensile.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni e danneggiamento

Componenti in rotazione possono causare danni o ferimenti

- Accertarsi che l'utensile sia spento e che abbia smesso di ruotare prima di metterlo giù.