# 연삭기 작동

위험

부상 위험

휠 가드 없이 공구를 사용할 경우 부상을 당할 위험이 있습니다.

- 항상 권장되는 휠 가드와 함께 공구를 사용하십시오.

- 휠 가드가 정확하게 위치하고 손상이 없는지 확인하십시오.

경고

부상 위험

- 공구를 사용해 작업할 때는 항상 눈보호구, 청력 보호구 및 미끄럼 방지 안전화 등 적합한 보호 장비를 사용하십시오.

- 부속품을 교체하거나 수리할 때는 항상 보호 장갑을 착용하십시오.

- 부상을 방지하려면 작업 영역이 다른 사람들로부터 멀리 떨어져 있는지 확인하십시오.

- 가공물이 안전하게 장착되었는지 확인하십시오.

- 공구를 급기에 연결하기 전에 공기 호스가 압력을 받고 있지 않은지 확인하십시오.

- 테이프 또는 유사한 것으로 스로틀 레버 또는 안전 메커니즘을 절대 제거하거나 장착하지 마십시오.

- 선택한 연마 장비와 부착물 부품의 결합이 국내 규정에 부합하는지 확인하십시오.

- 연마 장비에 균열 또는 손상이 없는지 확인합니다.

- 연마 장비의 최대 속도가 공구에 표시된 속도보다 높거나 같은지 확인하십시오.

- 공구의 속도가 공구에 표시된 최대 정격 속도보다 더 높지 않은지 확인하십시오.

- 공구로 작업할 때는 항상 양손으로 공구를 잡고 움직이는 부품으로부터 멀리 있도록 하십시오.

- 항상 권장 작업 방향으로 공구를 작동합니다.

- 공구가 작동 중이거나 에어 라인에 연결되어 있을 때 절대 회전하는 부품을 만지지 마십시오.

- 공구를 머리 높이보다 높게 절대 사용하지 마십시오.

- 공구를 사용하는 중에 비정상적으로 큰 소음이나 진동이 발생하는 경우 사용을 중지하십시오.

지침

1. (이미 연결되어 있지 않은 경우) 공기 공급부에 공구를 연결해 주세요.

   작업자로부터 배기를 멀리 유도하세요.

2. 암을 정면으로 누르고 안전 메커니즘을 해제합니다.

   스로틀 레버를 아래로 눌러 공구를 작동합니다.

경고

손상 및 부상 위험

회전하는 부품은 손상 및 부상을 야기할 수 있습니다.

- 공구 스위치가 꺼져 있고 내려 놓기 전에 회전이 멈추었는지 확인하십시오.