# 安装砂轮

警告

存在受重伤风险

承压空气可能导致伤害。

- 在不使用时或进行调整前，务必关闭气源。

- 在不使用时或进行调整前，排空气压软管并将工具与气源断开。

- 始终为工具配置合适尺寸的软管和正确的气压。

开始安装之前：

- 目视检查砂轮是否未破裂或损坏。

- 对砂轮执行响声测试。用螺丝刀轻轻敲击砂轮。注意听表明砂轮无缺陷的清晰声音。否则，砂轮必须进行更换。

- 确保砂轮具有适当的孔尺寸。

- 确保您的砂轮正确适用。

- 确保砂轮注明的最大转速大于或等于打磨机所指定的转速。

所需的工具：

- 内六角扳手

说明

1. 向前按下并按住转轴锁定按钮，同时将自动平衡器转入锁定位置。注意听表明位置正确的声音。

2. 按下并按住转轴锁定按钮，同时使用内六角扳手拆下法兰垫圈（和砂轮，若安装）。

3. 将砂轮安装到转轴上。

4. 使用内六角扳手重新安装法兰垫圈至建议的扭矩。

   有关维修工具和建议扭矩值，请参见配置选项。

5. 确保砂轮正确旋转。

危险

存在受伤风险

如果在没有护轮罩的情况下使用工具，可能会导致伤害。

- 使用工具时务必要搭配使用推荐的护轮罩。

- 确保护轮罩位置正确且无损坏。