# Instalando o disco

AVISO

Risco de acidente grave

Ar pressurizado pode causar lesões.

- Feche sempre o abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Despressurize a mangueira e desconecte a ferramenta do abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Use sempre a pressão de ar e tamanho de mangueira corretos para a ferramenta.

Antes de iniciar a instalação:

- Inspecione o disco visualmente para ver se há rachaduras ou danos.

- Faça um teste do movimento circular do disco. Bata levemente no disco com uma chave de fenda. Ouça um som limpo indicando que o disco não apresenta defeitos. Caso contrário, o disco deverá ser substituído.

- Verifique se o disco tem as dimensões corretas do furo.

- Verifique se o disco é correto para a aplicação.

- Certifique-se de que a velocidade máxima declarada do disco seja maior ou igual à velocidade especificada na esmerilhadeira.

Ferramentas exigidas:

- Chave Allen

Instruções

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Trava do eixo para frente enquanto gira o Autobalancer para a posição travada. Ouça um som indicando a posição correta.

2. Pressione e mantenha pressionado o botão Trava do Eixo para frente enquanto remove a arruela flangeada (e o disco se estiver instalado) com uma chave Allen.

3. Encaixe o disco no eixo.

4. Aplique o torque recomendado para reinstalar a arruela com a chave Allen.

   Consulte a seção Opções de configuração do disco para ferramentas de manutenção e valores de torque recomendados.

5. Verifique se o disco gira corretamente.

PERIGO

Risco de acidente

Há risco de acidente se a ferramenta for usada sem a proteção.

- Use sempre a ferramenta com a proteção recomendada.

- Confirme se a proteção está posicionada corretamente e não apresenta danos.