# Vérification de la vitesse à vide

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

L'air sous pression peut provoquer des accidents.

- Toujours couper l'alimentation en air lorsque le matériel n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Dépressuriser le flexible et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Toujours veiller à utiliser un flexible de la bonne taille et une pression d'air adaptée à l'outil.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure

- Toujours bloquer le système d'auto-équilibrage avec la pièce voulue avant de démarrer l'outil.

- Ne jamais mesurer la vitesse à vide avec un disque en place.

- Mesurer la vitesse à vide tous les jours.

Outillage nécessaire :

- Clé à six pans

- Tachymètre

Consignes

1. Pousser le bouton de blocage d'arbre vers l'avant et le maintenir dans cette position tout en serrant la rondelle flasque à l'aide d'une clé à six pans.

2. Raccorder l'outil à l'alimentation en air.

3. Poser un tachymètre dans l'orifice de l'arbre.

4. Démarrer l'outil et mesurer la vitesse à une pression de 6,3 bar.

   Veiller à appuyer à fond sur le levier de commande et mesurer la vitesse pendant au moins 1 minute.

5. Retirer le tachymètre.

6. Vérifier la vitesse à vide indiquée sur le tachymètre par rapport à la vitesse inscrite sur l'outil.

   AVERTISSEMENT

   Risque de blessure

   - La vitesse mesurée ne doit pas dépasser la vitesse maximale inscrite sur l'outil. Renvoyer l'outil à un centre d'entretien agréé en cas de survitesse.