# Варианты конфигураций шлифовального круга

В таблице ниже представлены варианты конфигураций для различных типов шлифовальных кругов с соответствующими крепежными деталями.

Код заказа см. в разделе «Перечень запчастей и принадлежности» в ServAid. Инструкции по установке шлифовального круга представлены в разделе «Инструкций по эксплуатации».

Поз. | Элемент | A. Шлифование | B. Резка
--- | --- | --- | ---
1 | Шлифовальный круг | Тип 27, тип 42 | Тип 41
| Макс. диаметр | 125 мм, 5 дюймов | 125 мм, 5 дюймов
| Толщина | 0,5–7,0 мм | 0,5–7,0 мм
| Диаметр отверстия | 22 мм | 22 мм
| Периферическая скорость | 80 м/с | 80 м/с
2 | Фланцевая шайба, фиксирующая круг | Ø 41 мм | Ø 58 мм
| Инструмент для техобслуживания | Шестигранный ключ, 6 мм | Шестигранный ключ, 6 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 20 Нм (14,8 фунт силы-фут) | 20 Нм (14,8 фунт силы-фут)