# Регулировка положения защитного кожуха шлифовального круга

ОПАСНО

Опасность получения травмы

При использовании инструмента без защитного кожуха шлифовального круга существует опасность травмирования.

- Всегда используйте инструмент с рекомендуемым защитным кожухом шлифовального круга.

- Убедитесь, что защитный кожух шлифовального круга размещен правильно и не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

Указания

1. Вытяните и удерживайте кнопку блокировки шпинделя.

2. Поверните защитный кожух шлифовального круга в надлежащее положение. Защитный кожух должен располагаться между вами и шлифовальным кругом.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Опасность получения травмы

   - Перед запуском инструмента убедитесь, что защитный кожух шлифовального круга находится в надлежащем положении.

3. Отпустите кнопку блокировки шпинделя. Убедитесь, что стопорный штифт шпинделя защелкнулся в одном из отверстий в защитном кожухе.