# Verificación de la velocidad en vacío

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

- Bloquee siempre el equilibrador automático con la pieza aplicable antes de encender la herramienta.

- Nunca mida la velocidad en vacío con una rueda instalada.

- Mida a diario la velocidad en vacío.

Herramientas necesarias:

- Llave Allen

- Tacómetro

Instrucciones

1. Presione hacia delante el botón de bloqueo del eje y manténgalo pulsado mientras que aprieta la arandela de brida con una llave allen.

2. Conecte la herramienta al suministro de aire.

3. Coloque un tacómetro en el orificio del eje.

4. Encienda la herramienta y mida la velocidad a una presión de 6,3 bares.

   Asegúrese de que la palanca del acelerador está pulsada hasta abajo y mida la velocidad durante, al menos, 1 minuto.

5. Quite el tacómetro.

6. Verifique la velocidad en vacío indicada en el tacómetro con la marcada en la herramienta.

   ADVERTENCIA

   Riesgo de lesiones

   - La velocidad medida no debe sobrepasar la velocidad máxima indicada en la herramienta. En caso de sobrevelocidad, devuelva la herramienta a un centro de servicio autorizado.