# Användning av olika typer av skivor

Nedanstående tabell visar olika skivor som kan användas tillsammans med verktyget och lämpliga fästelement.

Beställningsnummer finns under ”Reservdelar och tillbehör” i ServAid. För instruktioner om hur du monterar skivan hänvisar vi till bruksanvisningen

Pos. | Del | A. Slipning | B. Kapning
--- | --- | --- | ---
1 | Skiva | Typ 27, Typ 42 | Typ 41
| Max diameter | 125 mm, 5” | 125 mm, 5”
| Tjocklek | 0,5–7,0 mm | 0,5–7,0 mm
| Håldiameter | 22 mm | 22 mm
| Periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s
2 | Flänsbricka för låsning av skivan | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Utför service på verktyget | Insexnyckel 6 mm | Insexnyckel 6 mm
| Rek. moment | 20 Nm (14,8 ft-lb) | 20 Nm (14,8 ft-lb)