# Kontrollera tomgångsvarvtalet

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

VARNING

Risk för personskada

- Lås alltid autobalanseraren med tillämplig del innan verktyget startas.

- Mät aldrig tomgångsvarvtalet med sprängskyddet monterat.

- Mät tomgångsvarvtalet dagligen.

Verktyg som krävs:

- Insexnyckel

- Varvräknare

Instruktioner

1. Skjut knappen till spindellåset framåt och håll den intryckt medan du drar åt flänsbrickan med en insexnyckel.

2. Anslut verktyget till tryckluften.

3. Sätt en varvräknare i spindelns hål.

4. Starta verktyget och mät varvtalet vid 6,3 bars tryck.

   Kontrollera att reglagespaken är intryckt så långt det går och mät varvtalet i minst en minut.

5. Ta bort varvräknaren.

6. Kontrollera tomgångsvarvtalet på varvräknaren med varvtalet som står på verktyget.

   VARNING

   Risk för personskada

   - Det uppmätta varvtalet får inte vara högre än det varvtal som anges på maskinen. Lämna in verktyget till ett auktoriserat servicecenter om varvtalet är för högt.