# Установка шлифовального круга

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

Перед началом установки выполните следующее.

- Визуально убедитесь, что шлифовальный круг не имеет трещин и повреждений.

- Выполните кольцевую проверку круга. Для этого слегка постучите по нему с помощью отвертки. Звук должен быть чистым, что указывает на отсутствие дефектов в шлифовальном круге. В противном случае круг следует заменить.

- Убедитесь, что шлифовальный круг имеет соответствующие размеры отверстия.

- Убедитесь, что выбранный круг соответствует области применения.

- Убедитесь, что максимальная скорость, указанная на круге, больше или равна скорости, указанной на шлифовальной машине.

Необходимые инструменты:

- Шестигранный ключ

Указания

1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя вперед и удерживайте ее нажатой в процессе перевода автоматического балансировочного устройства в положение фиксации. Достижение надлежащего положения подтверждается характерным звуком.

2. Нажмите кнопку блокировки шпинделя и удерживайте ее нажатой в процессе снятия фланцевой шайбы (и шлифовального круга, если он установлен) с помощью шестигранного ключа.

3. Установите круг на шпиндель.

4. Установите на место фланцевую шайбу, затянув ее шестигранным ключом с рекомендуемым моментом затяжки.

   Сервисные инструменты и рекомендуемое значение момента затяжки смотрите в разделе Варианты конфигураций круг.

5. Убедитесь в надлежащем вращении круга.

ОПАСНО

Опасность получения травмы

При использовании инструмента без защитного кожуха шлифовального круга существует опасность травмирования.

- Всегда используйте инструмент с рекомендуемым защитным кожухом шлифовального круга.

- Убедитесь, что защитный кожух шлифовального круга размещен правильно и не поврежден.