# Regulacja osłony tarczy ściernej

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko obrażeń ciała

Używanie narzędzia bez osłony tarczy ściernej grozi obrażeniami ciała.

- Używane narzędzie musi być zawsze wyposażone w zalecaną osłonę tarczy ściernej.

- Upewnić się, że osłona tarczy ściernej jest prawidłowo zamocowana i nie jest uszkodzona.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

Powietrze pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała.

- Zawsze odciąć dopływ sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Usunąć ciśnienie z węża pneumatycznego i odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Średnica węża oraz ciśnienie sprężonego powietrza zawsze muszą być dostosowane do używanego narzędzia.

Instrukcje

1. Pociągnąć i przytrzymać przycisk blokady wrzeciona.

2. Obrócić osłonę tarczy ściernej do właściwego położenia. Osłona tarczy ściernej musi znajdować się między operatorem a tarczą ścierną.

   OSTRZEŻENIE

   Ryzyko obrażeń ciała

   - Przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia upewnić się, że osłona tarczy ściernej znajduje się we właściwym położeniu.

3. Zwolnić przycisk blokady wrzeciona. Upewnić się, że kołek blokujący wrzeciona zatrzaskuje się na swoje miejsce w jednym z otworów w osłonie tarczy.