# Nastavovanie chrániča kotúča

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia

Ak sa nástroj používa bez chrániča kotúča, hrozí nebezpečenstvo zranenia.

- Vždy používajte nástroj s odporúčaným chráničom kotúča.

- Uistite sa, že chránič kotúča je umiestnený správne a nepoškodený.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vážneho zranenia

Vzduch pod tlakom môže spôsobiť zranenie.

- Keď sa nástroj nepoužíva alebo pred úpravami vždy vypnite prívod vzduchu.

- Zbavte hadicu tlaku vzduchu a odpojte nástroj od napájania vzduchom keď sa nepoužíva alebo pred vykonaním úprav.

- Vždy používajte máte správnu veľkosť hadice a tlak vzduchu pre nástroj.

Pokyny

1. Stlačte a podržte tlačidlo uzamknutia vretena.

2. Otočte chránič kotúča do vhodnej polohy. Chránič kotúča umiestnite medzi vás a brúsny kotúč.

   VAROVANIE

   Nebezpečenstvo zranenia

   - Pred používaním nástroja sa uistite, či je chránič kotúča v správnej polohe.

3. Uvoľnite tlačidlo uzamknutia vretena. Uistite sa, že poistný kolík vretena zapadne na svoje miesto do jedného z otvorov v chrániči kotúča.