# 휠 가드 조정

위험

부상 위험

휠 가드 없이 공구를 사용할 경우 부상을 당할 위험이 있습니다.

- 항상 권장되는 휠 가드와 함께 공구를 사용하십시오.

- 휠 가드가 정확하게 위치하고 손상이 없는지 확인하십시오.

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

지침

1. 스핀들 잠금 버튼을 당긴 상태로 유지합니다.

2. 휠 가드를 알맞은 위치로 돌립니다. 휠 가드를 자신과 연마용 휠 사이에 배치합니다.

   경고

   부상 위험

   - 공구를 작동하기 전에 휠 가드가 올바른 위치에 있는지 확인합니다.

3. 스핀들 잠금 버튼을 해제합니다. 스핀들 잠금 핀이 휠 가드의 구멍 중 하나에 끼워졌는지 꼭 확인해 주세요.