# Réglage du carter de protection

DANGER

Risque de blessure

Il existe un risque d'accident corporel si l'on utilise l'outil sans son carter de protection.

- Toujours utiliser l'outil avec le carter de protection recommandé.

- S'assurer que le carter de protection est correctement positionné et intact.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

L'air sous pression peut provoquer des accidents.

- Toujours couper l'alimentation en air lorsque le matériel n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Dépressuriser le flexible et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Toujours veiller à utiliser un flexible de la bonne taille et une pression d'air adaptée à l'outil.

Consignes

1. Tirer et maintenir le bouton de blocage d'arbre.

2. Tourner le carter de protection dans une position adéquate. Positionner le carter de protection entre soi et la meule.

   AVERTISSEMENT

   Risque de blessure

   - S'assurer que le carter de protection est dans une position adéquate avant de faire fonctionner l'outil.

3. Relâcher le bouton de blocage d'arbre. Veillez à ce que la goupille de blocage de la broche s'enclenche dans l'un des trous du carter de protection.