# Prevádzka brúsky

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia

Ak sa nástroj používa bez chrániča kotúča, hrozí nebezpečenstvo zranenia.

- Vždy používajte nástroj s odporúčaným chráničom kotúča.

- Uistite sa, že chránič kotúča je umiestnený správne a nepoškodený.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

- Pri práci s nástrojom vždy používajte príslušné ochranné vybavenie, ako napríklad ochrana očí, ochrana sluchu a protišmyková bezpečnostná obuv.

- Pri výmene príslušenstva alebo pri vykonávaní opráv vždy noste ochranné rukavice.

- Uistite sa, že sa v pracovnej oblasti nenachádzajú iné osoby, aby sa zabránilo úrazom.

- Uistite sa, že obrobok je bezpečne upnutý.

- Uistite sa, že hadica pred pripojením k nástroja k prívodu vzduchu nie je pod tlakom.

- Nikdy neodstraňujte ani neupevňujte škrtiacu páku alebo bezpečnostný mechanizmus s páskou alebo podobnou pomôckou.

- Uistite sa, či zvolená kombinácia abrazívneho zariadenia a prídavných dielov zodpovedá národným predpisom.

- Uistite sa, či nie je abrazívne zariadenie prasknuté alebo poškodené.

- Uistite sa, že maximálna rýchlosť abrazívneho zariadenia je vyššia alebo rovnaká ako rýchlosť uvedená na nástroji.

- Uistite sa, že otáčky nástroja nie sú vyššie ako maximálne menovité otáčky vyznačené na nástroji.

- Pri práci s nástrojom držte nástroj vždy v oboch rukách tak, aby boli v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých dielov.

- Nástroj vždy prevádzkujte v odporúčanom pracovnom smere.

- Nikdy sa nedotýkajte rotujúcich dielov, keď je nástroj spustený alebo pripojený k vzduchovému potrubiu.

- Nástroj nikdy nepoužívajte nad výškou hlavy.

- Ak sa počas práce nástroja objaví nezvyčajne vysoký hluk alebo vibrácie, prácu prerušte.

Pokyny

1. Nástroj pripojte k zásobovaniu vzduchom (ak ešte nie je pripojený).

   Nasmerujte odvádzanie vzduchu preč od operátora.

2. Bezpečnostný mechanizmus uvoľnite stlačením uvoľňovacieho ramena dopredu.

   Nástroj spustite stlačením škrtiacej páky nadol.

VAROVANIE

Riziko poškodenia a zranenia

Rotujúce diely môžu spôsobiť poškodenie a zranenie

- Pred zložením nástroja nadol sa uistite, že je nástroj vypnutý a že sa úplne zastavil.