# Utilización de la amoladora

PELIGRO

Riesgo de lesiones

Si la herramienta se usa sin el cubremuelas, existe riesgo de lesiones.

- Utilice la herramienta siempre con el cubremuelas recomendado.

- Asegúrese de que el cubremuelas está bien colocado y de que no presenta daños.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

- Cuando trabaje con la herramienta, utilice siempre los equipos de protección adecuados, como protección ocular, protección auditiva y calzado de seguridad antideslizante.

- Cuando cambie accesorios o realice reparaciones, utilice siempre guantes de seguridad.

- Asegúrese de en que la zona de trabajo no hay otras personas, de forma que nadie pueda resultar herido.

- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con seguridad.

- Asegúrese de que la manguera de aire no se encuentra presurizada antes de conectar la herramienta al suministro de aire.

- No retire ni fije la palanca del acelerador o el mecanismo de seguridad con cinta adhesiva o un producto similar.

- Asegúrese de que la combinación seleccionada de equipo abrasivo y piezas de fijación cumple la normativa nacional.

- Asegúrese de que el equipo abrasivo no esté roto ni dañado.

- Asegúrese de que la velocidad máxima indicada del equipo abrasivo es igual o superior a la velocidad especificada en la herramienta.

- Asegúrese de que la velocidad de la herramienta no supere la velocidad nominal indicada en la herramienta.

- Cuando trabaje con la herramienta, sujétela siempre con las dos manos de forma que ambas manos se mantengan alejadas de las piezas móviles.

- Utilice siempre la herramienta en la dirección de trabajo recomendada.

- Nunca toque ninguna de las piezas giratorias mientras la herramienta se encuentra en funcionamiento o conectada a la línea de aire.

- Nunca utilice la herramienta por encima de la altura de la cabeza.

- Detenga el uso de la herramienta si, durante el uso, se producen vibraciones o ruidos elevados anómalos.

Instrucciones

1. Conecte la herramienta al suministro de aire (si no está ya conectada).

   Dirija el escape de aire lejos del operario.

2. Pulse el brazo de liberación hacia delante para desbloquear el mecanismo de seguridad.

   Presione la palanca del acelerador para encender la herramienta.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y daños

Las piezas giratorias pueden ocasionar lesiones y daños

- Asegúrese de que la herramienta esté desconectada y de que haya dejado de girar antes de dejarla apoyada.