# Części główne

Pozycja | Część | Funkcja
--- | --- | ---
1 | Uchwyt pomocniczy | Z regulacją umożliwiającą przystosowanie narzędzia do użytku przez prawo- lub leworęcznego operatora.
2 | Automatyczny stabilizator | Ogranicza drgania.
3 | Osłona tarczy ściernej | Osłona tarczy ściernej z możliwością regulacji położenia. Zabezpiecza operatora przed kontaktem z tarczą szlifierską oraz przed odpadkami w przypadku pęknięcia tarczy.
4 | Przycisk blokujący wrzeciono/regulacja osłony tarczy | Podwójna funkcjonalność Blokowanie wrzeciona przez popchnięcie do przodu. Regulacja osłony tarczy ściernej przez pociągnięcie do tyłu.
5 | Tabliczka znamionowa | Zawiera ogólne informacje o narzędziu.
6 | Mechanizm zabezpieczający | Dwustopniowe działanie umożliwiające bezpieczne uruchamianie i zatrzymywanie narzędzia. Naciśnięcie dźwigni zwalniającej do przodu powoduje zwolnienie zabezpieczającego ramienia blokującego.
7 | Uchwyt z zaworem dławiącym | Zapewnia ergonomiczny, wygodny i bezpieczny chwyt oraz dobrą izolację termiczną.
8 | Adapter powietrzny z filtrem | Ułatwia podłączenie sprężonego powietrza i chroni narzędzie przed zanieczyszczeniami.
9 | Dźwignia zaworu dławiącego | Służy do uruchamiania i zatrzymywania narzędzia.
10 | Oznaczenie | Pokazuje znamionową prędkość obrotową narzędzia.