# Justera sprängskyddet

FARA

Risk för skada

Det finns risk för skada om verktyget används utan skivskydd.

- Använd alltid verktyget med det skivskydd som rekommenderas.

- Se till att skivskyddet siter fast på rätt plats och inte är skadat.

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Instruktioner

1. Dra i spindelns låsknapp.

2. Vrid sprängskyddet till en lämplig position. Placera sprängskyddet mellan dig själv och slipskivan.

   VARNING

   Risk för personskada

   - Se till att sprängskyddet sitter i lämplig position innan verktyget startas.

3. Släpp knappen till spindellåset. Se till att spindellåssprinten snäpper på plats i ett av hålen i sprängskyddet.