# Obsługa szlifierki

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko obrażeń ciała

Używanie narzędzia bez osłony tarczy ściernej grozi obrażeniami ciała.

- Używane narzędzie musi być zawsze wyposażone w zalecaną osłonę tarczy ściernej.

- Upewnić się, że osłona tarczy ściernej jest prawidłowo zamocowana i nie jest uszkodzona.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń ciała

- Podczas używania narzędzia należy zawsze stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak: środki ochrony oczu, środki ochrony słuchu i antypoślizgowe obuwie ochronne.

- Podczas wymiany akcesoriów lub wykonywania napraw należy zawsze nosić rękawice ochronne.

- W obszarze wykonywania pracy nie mogą przebywać osoby postronne, aby nikt nie odniósł obrażeń.

- Obrabiany przedmiot musi być bezpiecznie zamocowany.

- Przed podłączeniem narzędzia do źródła sprężonego powietrza należy usunąć ciśnienie z węża pneumatycznego.

- W żadnym wypadku nie wolno demontować ani mocować dźwigni zaworu dławiącego lub mechanizmu zabezpieczającego taśmą bądź czymkolwiek innym.

- Upewnić się, że wybrany zestaw osprzętu ściernego i części mocujących odpowiada wymaganiom krajowych przepisów.

- Sprawdzić, czy osprzęt ścierny nie jest popękany lub uszkodzony.

- Upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa osprzętu ściernego jest wyższa lub równa prędkości oznaczonej na narzędziu.

- Upewnić się, że prędkość obrotowa narzędzia nie przekracza maksymalnej znamionowej prędkości obrotowej oznaczonej na narzędziu.

- Podczas pracy narzędzie należy zawsze trzymać obiema rękami w taki sposób, aby ręce znajdowały się z dala od ruchomych części.

- Narzędzie musi zawsze pracować w zalecanym kierunku roboczym.

- Nie wolno w żadnym wypadku dotykać obracających się części, gdy narzędzie pracuje lub jest podłączone do instalacji sprężonego powietrza.

- W żadnym wypadku nie wolno używać narzędzia powyżej poziomu głowy.

- Jeśli w trakcie pracy pojawi się nienormalnie głośny hałas lub drgania, należy zaprzestać użytkowania narzędzia.

Instrukcje

1. Podłączyć narzędzie do źródła sprężonego powietrza (jeśli nie jest już podłączone).

   Skierować wylot powietrza w stronę przeciwną do operatora.

2. Nacisnąć dźwignię zwalniającą do przodu, aby zwolnić mechanizm zabezpieczający.

   Nacisnąć dźwignię zaworu dławiącego, aby uruchomić narzędzie.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia sprzętu i obrażeń ciała

Obracające się części mogą spowodować uszkodzenie sprzętu i obrażenia ciała.

- Przed odłożeniem narzędzia należy je wyłączyć i poczekać, aż przestanie się obracać.