# Nastavení krytu kotouče

NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu

Pokud je nástroj používán bez ochranného krytu kotouče, hrozí nebezpečí úrazu.

- Nástroj vždy používejte s doporučeným ochranným krytem kotouče.

- Zkontrolujte, zda je ochranný kryt kotouče umístěn správně a zda není poškozený.

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Pokyny

1. Zatáhněte a podržte tlačítko blokování vřetena.

2. Otočte kryt kotouče do vhodné polohy. Ochranný kryt kotouče umístěte mezi sebe a brusný kotouč.

   VÝSTRAHA

   Riziko úrazu

   - Před použitím nástroje zkontrolujte, zda je kryt kotouče ve vhodné poloze.

3. Uvolněte tlačítko blokování vřetena. Ujistěte se, že kolík zámku vřetena zapadne na místo do jednoho z otvorů v krytu kotouče.