# Opcje konfiguracji tarczy ściernej

W tabeli poniżej przedstawiono opcje konfiguracji dla różnych rodzajów tarcz ściernych z odpowiednimi elementami mocującymi.

Numer zamówieniowy można znaleźć w części „Części zamienne i akcesoria” w ServAid. Instrukcje dotyczące sposobu instalacji tarczy są dostępne w części „Instrukcje obsługi”.

Poz. | Element | A. Szlifowanie | B. Odcinanie
--- | --- | --- | ---
1 | Tarcza ścierna | Typ 27, Typ 42 | Typ 41
| Maks. średnica | 125 mm, 5 cali | 125 mm, 5 cali
| Grubość | 0,5–7,0 mm | 0,5–7,0 mm
| Średnica otworu | 22 mm | 22 mm
| Prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s
2 | Nakrętka kołnierzowa blokująca tarczę | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Narzędzie serwisowe | Klucz imbusowy, 6 mm | Klucz imbusowy, 6 mm
| Zalecany moment dokręcania | 20 Nm (14,8 ft-lb) | 20 Nm (14,8 ft-lb)