# Ajuste del cubremuelas

PELIGRO

Riesgo de lesiones

Si la herramienta se usa sin el cubremuelas, existe riesgo de lesiones.

- Utilice la herramienta siempre con el cubremuelas recomendado.

- Asegúrese de que el cubremuelas está bien colocado y de que no presenta daños.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Instrucciones

1. Presione y mantenga pulsado el botón de bloqueo del eje.

2. Gire el cubremuelas a una posición adecuada. Coloque el cubremuelas entre usted y la rueda.

   ADVERTENCIA

   Riesgo de lesiones

   - Asegúrese de que el cubremuelas está colocado en una posición adecuada antes de utilizar la herramienta.

3. Suelte el botón de bloqueo del eje. Asegúrese de que el pasador de bloqueo del eje encaja en su sitio en uno de los orificios del protector de muela.