# Verifizierung der Leerlaufdrehzahl

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen

Druckluft kann Verletzungen verursachen.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen stets die Luftversorgung abschalten.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen den Druck im Schlauch ablassen und das Werkzeug von der Luftversorgung trennen.

- Stets die richtige Schlauchgröße und den richtigen Luftdruck für das Werkzeug verwenden.

WARNUNG

Verletzungsgefahr

- Den Autobalancer vor dem Starten des Werkzeugs stets mit dem entsprechenden Teil sperren.

- Die Leerlaufdrehzahl niemals bei angebrachter Scheibe messen.

- Die Leerlaufdrehzahl täglich messen.

Erforderliche Werkzeuge:

- Inbusschlüssel

- Drehzahlmesser

Anweisungen

1. Die Spindelverriegelungstaste nach vorne drücken und gedrückt halten, während Sie die Flanschscheibe mit einem Innensechskantschlüssel festschrauben.

2. Das Werkzeug an die Luftversorgung anschließen.

3. Einen Drehzahlmesser in die Spindelbohrung einsetzen.

4. Das Werkzeug starten und die Drehzahl bei einem Druck von 6,3 bar messen.

   Sicherstellen, dass der Starterhebel nach unten gedrückt ist, und die Drehzahl mindestens 1 Minute lang messen.

5. Den Drehzahlmesser entfernen.

6. Die am Drehzahlmesser angegebene Leerlaufdrehzahl mit der am Werkzeug spezifizierten Drehzahl vergleichen.

   WARNUNG

   Verletzungsgefahr

   - Die gemessene Drehzahl darf nicht über der am Werkzeug angegebenen maximalen Drehzahl liegen. Bei einer Überdrehzahl das Werkzeug an ein zugelassenes Kundendienstzentrum zurücksenden.