# Componentes principais

Posição | Peça | Função
--- | --- | ---
1 | Empunhadura de suporte | Ajustável para permitir uma posição de trabalho flexível, tanto para operador destro como canhoto.
2 | Autobalanceador | Reduz as vibrações.
3 | Proteção do disco | Proteção de disco ajustável para permitir uma posição flexível. Impede que o operador entre em contato com o disco e o protege em caso de ruptura do disco.
4 | Botão Trava do eixo/Ajuste da proteção do disco | Dupla funcionalidade. Trava o eixo quando pressionado para frente. Ajusta a proteção quando puxado para trás.
5 | Placa de identificação | Mostra informações gerais da ferramenta.
6 | Mecanismo de segurança | Uma função de dois passos para partida e parada seguras da ferramenta. Pressione o braço de liberação para frente para soltar o braço de trava de segurança.
7 | Empunhadura de regulagem | Oferece uma pega ergonômica, confortável e segura, além de bom isolamento de temperatura.
8 | Adaptador de ar com filtro | Facilita o manuseio da conexão de ar e protege a ferramenta contra impurezas.
9 | Alavanca de regulagem | Liga e desliga a ferramenta.
10 | Sinalização | Mostra a velocidade nominal da ferramenta.