# Regulacja uchwytu pomocniczego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

Powietrze pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała.

- Zawsze odciąć dopływ sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Usunąć ciśnienie z węża pneumatycznego i odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Średnica węża oraz ciśnienie sprężonego powietrza zawsze muszą być dostosowane do używanego narzędzia.

Wymagane narzędzia:

- Klucz imbusowy

Instrukcje

1. Poluzować uchwyt pomocniczy za pomocą klucza imbusowego.

2. Ustawić uchwyt pomocniczy w odpowiednim położeniu.

3. Dokręcić śrubę uchwytu pomocniczego momentem 10 Nm (7,4 ft-lb).

   OSTRZEŻENIE

   Ryzyko obrażeń ciała

   - Przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia upewnić się, że osłona tarczy ściernej znajduje się we właściwym położeniu.