# 自由速度の確認

警告

重傷のリスク

エア加圧状態では傷害を負う危険性があります。

- 使用しないときや調整前は空気供給を必ず遮断してください。

- 使用しないときや調整前は、エア圧力のホースを排気して、エアプレッシャのホースを抜き取り、ツールへのエア供給を遮断してください。

- 常にツールに対して正しいホースサイズとエア圧力を必ず使用してください。

警告

傷害のリスク

- 必ず適切な部品でオートバランサをロックしてからツールを起動してください。

- 付属のホイールで自由速度を決して測定しないでください。

- 毎日自由速度を測定してください。

必要なツール：

- 六角レンチ

- タコメータ

説明書

1. スピンドルロックボタンを前方に押し、六角レンチを使ってフランジワッシャを締め付ける間、押したままにします。

2. 空気供給にツールを接続します。

3. スピンドル穴にタコメーターを取り付けます。

4. ツールを起動し、6.3 バールの圧力で速度を測定します。

   スロットルレバーが下に押し下げられていることを確認して、1分以上速度を測定します

5. タコメータを取り外します。

6. ツールに表示されている速度で、タコメータの自由速度を確認してください。

   警告

   傷害のリスク

   - 測定速度は、ツールに表示されている規定の最高速度を超えてはなりません。過速度が発生した場合には、認定サービスセンターまでツールを返却してください。