# Einstellung des Stützgriffs

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen

Druckluft kann Verletzungen verursachen.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen stets die Luftversorgung abschalten.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen den Druck im Schlauch ablassen und das Werkzeug von der Luftversorgung trennen.

- Stets die richtige Schlauchgröße und den richtigen Luftdruck für das Werkzeug verwenden.

Erforderliche Werkzeuge:

- Inbusschlüssel

Anweisungen

1. Den Stützgriff mit einem Innensechskantschlüssel lösen.

2. Den Stützgriff in eine geeignete Stellung bringen.

3. Den Stützgriff mit der Schraube auf 10 Nm (7,4 ft-lb) festziehen.

   WARNUNG

   Verletzungsgefahr

   - Vor dem Betrieb des Werkzeugs sicherstellen, dass die Schutzhaube in eine angemessene Position gebracht wurde.