# Používání brusky

NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu

Pokud je nástroj používán bez ochranného krytu kotouče, hrozí nebezpečí úrazu.

- Nástroj vždy používejte s doporučeným ochranným krytem kotouče.

- Zkontrolujte, zda je ochranný kryt kotouče umístěn správně a zda není poškozený.

VÝSTRAHA

Riziko úrazu

- Při práci s nástrojem vždy používejte příslušné osobní ochranné prostředky; např. ochranu zraku, sluchu a protiskluzovou bezpečnostní obuv.

- Při výměně příslušenství nebo provádění oprav vždy používejte ochranné rukavice.

- Zajistěte, aby přímo na pracovní ploše nebyli jiní lidé, abyste zabránili vzniku úrazu.

- Zkontrolujte, zda je obrobek řádně upevněn.

- Před připojením nástroje k přívodu vzduchu zkontrolujte, zda není vzduchová hadice pod tlakem.

- Nikdy nevyjímejte páku škrticího ventilu, ani ji nezajišťujte páskou nebo podobným způsobem.

- Zkontrolujte, zda zvolená kombinace brusného příslušenství a součástí příslušenství odpovídá celostátním předpisům.

- Zkontrolujte, zda brusné příslušenství není prasklé ani jakýmkoliv způsobem poškozené.

- Ujistěte se, že hodnota maximálních otáček brusného příslušenství je vyšší nebo rovna hodnotě otáček uvedené na nástroji.

- Zkontrolujte, zda otáčky nástroje nepřekračují hodnotu maximálních jmenovitých otáček označenou na nástroji.

- Při práci s nástrojem vždy držte nástroj oběma rukama a tak, abyste měli ruce mimo dosah pohyblivých součástí.

- Nástroj vždy používejte v doporučeném pracovním směru.

- Při běhu nástroje, nebo pokud je připojen k přívodu vzduchu, se nikdy nedotýkejte žádných otáčejících se součástí.

- Nikdy nástroj nepoužívejte ve výšce nad hlavou.

- Pokud během práce uslyšíte neobvyklý hluk nebo pocítíte vibrace, okamžitě nástroj zastavte.

Pokyny

1. Připojte nástroj k přívodu vzduchu (pokud ještě není připojen).

   Směrujte výfuk vzduchu směrem od operátora.

2. Stisknutím uvolňovacího ramena směrem dopředu uvolněte bezpečnostní mechanizmus.

   Stisknutím páky škrticího ventilu nástroj spusťte.

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku škody a poranění

Otáčející se díly mohou způsobit škody a zranění

- Před odložením nástroje se ujistěte, zda je nástroj vypnutý a došlo k jeho zastavení.