# Intaller la meule

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

L'air sous pression peut provoquer des accidents.

- Toujours couper l'alimentation en air lorsque le matériel n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Dépressuriser le flexible et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Toujours veiller à utiliser un flexible de la bonne taille et une pression d'air adaptée à l'outil.

Avant d'entreprendre l'installation :

- Vérifier visuellement que la meule n'est pas fissurée ou endommagée.

- Vérifier la meule au son. Taper légèrement sur la meule avec un tournevis. Un son clair indique que la meule ne comporte aucun défaut. Dans le cas contraire, la meule doit être remplacée.

- S'assurer que le trou de la meule est de dimension appropriée.

- S'assurer que la meule est adaptée au travail à effectuer.

- S'assurer que la vitesse maximale indiquée pour la meule est supérieure ou égale à la vitesse mentionnée sur la meuleuse.

Outillage nécessaire :

- Clé à six pans

Consignes

1. Pousser le bouton de blocage d'arbre vers l'avant et le maintenir dans cette position tout en tournant le système d'auto-équilibrage en position bloquée. Un déclic sonore doit indiquer qu'il est correctement positionné.

2. Pousser le bouton de blocage d'arbre et le maintenir dans cette position tout en retirant la rondelle de bride (et la meule si elle est en place) à l'aide d'une clé à six pans.

3. Poser la meule sur l'arbre.

4. Refixer la rondelle de bride à l'aide de la clé à six pans au couple recommandé.

   Voir le paragraphe Options de configuration de la meule pour les outils d'entretien et les valeurs de couple recommandées.

5. S'assurer que la meule tourne correctement.

DANGER

Risque de blessure

Il existe un risque d'accident corporel si l'on utilise l'outil sans son carter de protection.

- Toujours utiliser l'outil avec le carter de protection recommandé.

- S'assurer que le carter de protection est correctement positionné et intact.