# Scheibe montieren

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen

Druckluft kann Verletzungen verursachen.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen stets die Luftversorgung abschalten.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen den Druck im Schlauch ablassen und das Werkzeug von der Luftversorgung trennen.

- Stets die richtige Schlauchgröße und den richtigen Luftdruck für das Werkzeug verwenden.

Vor der Installation:

- Die Scheibe einer Sichtprüfung auf Risse oder andere Schäden unterziehen.

- Die Scheibe einem Klangtest unterziehen. Mit einem Schraubendreher leicht auf die Scheibe klopfen. Ein klarer Klang weist darauf hin, dass die Scheibe defektfrei ist. Andernfalls muss die Scheibe ausgetauscht werden.

- Sicherstellen, dass die Scheibe den richtigen Bohrungsdurchmesser aufweist.

- Sicherstellen, dass die für die jeweilige Anwendung korrekte Scheibe verwendet wird.

- Sicherstellen, dass die angegebene maximale Drehzahl der Scheibe mindestens der am Schleifgerät spezifizierten Drehzahl entspricht.

Erforderliche Werkzeuge:

- Inbusschlüssel

Anweisungen

1. Die Spindelverriegelungstaste nach vorne drücken und gedrückt halten, während Sie den Autobalancer in die verriegelte Stellung drehen. Auf ein Geräusch horchen, das die korrekte Stellung angibt.

2. Die Spindelverriegelungstaste drücken und gedrückt halten, während Sie die Flanschscheibe und die Scheibe, falls installiert, mit einem Innensechskantschlüssel ausbauen.

3. Die Scheibe auf die Spindel setzen.

4. Die Flanschscheibe wieder anbringen und mit einem Innensechskantschlüssel auf das empfohlene Drehmoment anziehen.

   Siehe Abschnitt Optionen zur Scheibenkonfiguration für Wartungswerkzeuge und empfohlene Drehmomentwerte.

5. Sicherstellen, dass die Scheibe sich korrekt dreht.

GEFAHR

Verletzungsgefahr

Wird das Werkzeug ohne Schutzhaube verwendet, besteht Verletzungsgefahr.

- Das Werkzeug immer mit der empfohlenen Schutzhaube verwenden.

- Sicherstellen, dass die Schutzhaube korrekt positioniert und nicht beschädigt ist.