# Scheibenkonfigurationsoptionen

Die Tabelle unten gibt die Konfigurationsoptionen für verschiedene Scheibentypen mit entsprechenden Anbauteilen an.

Für die Bestellnummer siehe Ersatzteile und Zubehör unter ServAid. Anweisungen zur Montage des Rads finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Pos. | Artikel | A. Schleifen | B. Trennen
--- | --- | --- | ---
1 | Scheibe | Typ 27, Typ 42 | Typ 41
| Max. Durchmesser | 125 mm, 5” | 125 mm, 5”
| Dicke | 0,5 - 7,0 mm | 0,5 - 7,0 mm
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm | 22 mm
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s
2 | Flanschscheibe, Scheibenverriegelung | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Handwerkzeug | Inbusschlüssel, 6 mm | Inbusschlüssel, 6 mm
| Empfohlenes Drehmoment | 20 Nm (14,8 ft-lb) | 20 Nm (14,8 ft-lb)