# Utilisation de la meuleuse

DANGER

Risque de blessure

Il existe un risque d'accident corporel si l'on utilise l'outil sans son carter de protection.

- Toujours utiliser l'outil avec le carter de protection recommandé.

- S'assurer que le carter de protection est correctement positionné et intact.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure

- Toujours utiliser les équipements de protection voulus pour travailler avec l'outil, notamment : protections oculaires, protections auditives et chaussures de sécurité antidérapantes.

- Toujours porter des gants de protection lors du remplacement d'accessoires ou pour effectuer des réparations.

- Veiller à ce qu'il n'y ait personne d'autre dans l'aire de travail pour prévenir les accidents.

- Veiller à ce que la pièce à travailler soit solidement attachée.

- S'assurer que le flexible pneumatique n'est pas sous pression avant de raccorder l'outil à l'alimentation en air.

- Ne jamais retirer le levier de commande ou le mécanisme de sécurité ni les fixer avec un ruban adhésif ou similaire.

- S'assurer que la combinaison équipement abrasif/pièces de fixation choisie est conforme à la réglementation nationale.

- S'assurer que l'équipement abrasif n'est pas fissuré ou endommagé.

- S'assurer que la vitesse maximale de l'équipement abrasif est supérieure ou égale à la vitesse inscrite sur l'outil.

- S'assurer que la vitesse de l'outil n'est pas supérieure à la vitesse nominale maximale inscrite sur celui-ci.

- Pour utiliser l'outil, toujours le tenir à deux mains de façon à garder les mains à l'écart des parties en mouvement.

- Toujours utiliser l'outil dans le sens de travail recommandé.

- Ne jamais toucher une pièce tournante lorsque l'outil fonctionne ou est raccordé à la ligne d'air.

- Ne jamais utiliser l'outil plus haut que la tête.

- Cesser d'utiliser l'outil si des bruits et des vibrations d'une intensité anormale se produisent en cours d'utilisation.

Consignes

1. Raccorder l'outil à l'alimentation en air (si ce n'est pas déjà le cas).

   Diriger l'échappement d'air loin de l'opérateur.

2. Pousser le bras de déblocage vers l'avant pour débloquer le mécanisme de sécurité.

   Appuyer sur le levier de commande pour démarrer l'outil.

AVERTISSEMENT

Risque d'accidents corporels et de dégâts

Les pièces en rotation peuvent provoquer des dégâts et des accidents corporels.

- Veiller à couper l'outil et à attendre qu'il cesse de tourner avant de le poser.