# Opções de configuração do disco

A tabela abaixo mostra as opções de configuração para diferentes tipos de disco com acessórios aplicáveis.

Para o número de encomenda, consulte Peças de Reposição e Acessórios no ServAid. Para instruções sobre instalar o volante, consulte a seção Instruções de Operação.

Pos. | Item | A. Esmerilhamento | B. Corte
--- | --- | --- | ---
1 | Disco | Modelo 27, Modelo 42 | Tipo 41
| Diâmetro máx. | 125 mm, 5 pol. | 125 mm, 5 pol.
| Espessura | 0,5–7,0 mm | 0,5–7,0 mm
| Diâmetro do furo | 22 mm | 22 mm
| Velocidade periférica | 80 m/s | 80 m/s
2 | Disco com trava de arruela flangeada | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Ferramenta de serviço | Chave Allen, 6 mm | Chave Allen, 6 mm
| Torque recomendado | 20 Nm (14,8 ft-lb) | 20 Nm (14,8 ft-lb)