# 操作打磨机

危险

存在受伤风险

如果在没有护轮罩的情况下使用工具，可能会导致伤害。

- 使用工具时务必要搭配使用推荐的护轮罩。

- 确保护轮罩位置正确且无损坏。

警告

存在受伤风险

- 在使用工具时务必使用合适的防护设备，如护目镜、护耳设备和防滑安全鞋。

- 更换附件或进行维修时，请务必佩戴防护手套。

- 确保操作区无人，以免造成人身伤害。

- 确保安全固定工件。

- 在将工具连接至气源前，确保通风软管未承压。

- 切勿拆下气门扳杆或安全机构或用胶带或同类工具进行固定。

- 确保选定的打磨设备和连接件组合符合国家规定。

- 确保打磨设备未破裂或损坏。

- 确保研磨设备的最大转速大于或等于工具上标注的转速。

- 确保工具的速度不超过工具上标注的最大额定转速。

- 使用工具作业时，务必双手握住工具，使其远离移动部件。

- 务必按建议的工作方向操作工具。

- 当工具正在运行或连接到空气管路时，切勿接触任何旋转部件。

- 切勿在头部高度以上使用工具。

- 如果使用期间产生反常的噪音和振动，请停止使用工具。

说明

1. 将工具连接至气源（若未连接）。

   使排气口远离操作人员。

2. 向前按下解锁臂以松开安全机构。

   按下节气门扳杆以启动工具。

警告

损坏和受伤风险

旋转部件可能会导致损坏和伤害

- 在放下工具前，请确保工具已关闭且已停止旋转。