# ホイールの構成オプション

以下の表は、適用される取り付け部品のあるさまざざまなホイールタイプに対する構成オプションを示します。

発注番号については、ServAid の「スペアパーツとアクセサリ」を参照してください。ホイールの取り付け方法については、取扱説明書のセクションをご覧ください。

位置 | 項目 | A. 研削 | B. 切断
--- | --- | --- | ---
1 | ホイール | タイプ 27、タイプ 42 | タイプ 41
| 最大直径 | 125 mm、5” | 125 mm、5”
| 厚さ | 0.5 〜 7.0 mm | 0.5 〜 7.0 mm
| 穴径 | 22 mm | 22 mm
| 削り速度 | 80 m/s | 80 m/s
2 | フランジワッシャロックホイール | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| サービスツール | 六角レンチ、6 mm | 六角レンチ、6 mm
| 推奨トルク | 20 Nm (14.8 ft-lb) | 20 Nm (14.8 ft-lb)