# Operação da esmerilhadeira

PERIGO

Risco de acidente

Há risco de acidente se a ferramenta for usada sem a proteção.

- Use sempre a ferramenta com a proteção recomendada.

- Confirme se a proteção está posicionada corretamente e não apresenta danos.

AVISO

Risco de acidentes

- Use sempre equipamentos de proteção aplicáveis para trabalhar com a ferramenta, tais como, protetores auditivo e para olhos e calçados de segurança antiderrapantes.

- Use sempre luvas de proteção para trocar acessórios ou fazer reparos.

- Confirme se a área de trabalho está vazia para evitar acidentes.

- Confirme se a peça de trabalho está seguramente encaixada.

- Confirme se a mangueira de ar não está pressurizada antes de conectar a ferramenta ao abastecimento de ar.

- Nunca remova ou prenda a alavanca de regulagem ou o mecanismo de segurança com fita ou item similar.

- Verifique se a combinação de equipamentos abrasivos e acessórios selecionados correspondem às normas do país.

- Confirme se o equipamento abrasivo não apresenta rachaduras ou danos.

- Confirme se a velocidade máxima do equipamento abrasivo é maior ou igual à velocidade marcada na ferramenta.

- Confirme se a velocidade da ferramenta não é maior que a velocidade nominal máxima marcada na mesma.

- Quando for trabalhar com a ferramenta, segure-a com as duas mãos e de modo que elas fiquem afastadas das peças móveis.

- Sempre opere a ferramenta na direção de trabalho recomendada.

- Nunca toque uma peça em rotação quando a ferramenta estiver funcionando ou conectada à linha de ar.

- Nunca use a ferramenta acima da altura da cabeça.

- Pare de usar a ferramenta se houver vibrações e ruídos altos anormais durante o uso.

Instruções

1. Conecte a ferramenta ao suprimento de ar (se ainda não estiver conectada).

   Direcione a saída de ar para longe do operador.

2. Pressione o braço de liberação para frente para soltar o mecanismo de segurança.

   Pressione a alavanca de regulagem para baixo para ligar a ferramenta.

AVISO

Risco de lesão e danos

As peças rotativas podem causar lesão e danos.

- Comprove se a ferramenta está desligada e parou de girar antes de descê-la.