# ホイールの取り付け

警告

重傷のリスク

エア加圧状態では傷害を負う危険性があります。

- 使用しないときや調整前は空気供給を必ず遮断してください。

- 使用しないときや調整前は、エア圧力のホースを排気して、エアプレッシャのホースを抜き取り、ツールへのエア供給を遮断してください。

- 常にツールに対して正しいホースサイズとエア圧力を必ず使用してください。

設置を開始する前に：

- ホイールが割れたり破損していないことを目視で検査します。

- ホイールのリングテストを実施します。スクリュードライバーでホイールを軽くタップします。ホイールに欠陥がないことを示す、クリアな音を聞き取ります。クリアな音が聞こえない場合、ホイールを交換しなければなりません。

- ホイールに適切な寸法の穴があることを確認してください。

- 用途に合ったホイールであることを確認してください。

- ホイールの定格最大速度がグラインダで指定された速度以上であることを確認してください。

必要なツール：

- 六角レンチ

説明書

1. スピンドルロックボタンを前方に押して、オートバランサをロック位置まで回転する間、押したままにします。正しい位置を示す音を聞きます。

2. スピンドルロックボタンを押したままにし、六角レンチを使ってフランジワッシャと、ホイール (取り付けられている場合) を取り外します。

3. スピンドルにホイールを取り付けます。

4. 六角レンチを使ってフランジワッシャを推奨トルクで再度取り付けます。

   サービスツールと推奨トルク値については、「ホイールの構成オプション」のセクションを参照してください。

5. ホイールが正しく回転することを確認します。

危険

傷害のリスク

ツールをホイールガードなしで使用するとけがをする危険性があります。

- 必ず推奨されるホイールガードと共にツールを使用してください。

- ホイールガードが正しく配置され、損傷していないことを確認してください。