# Možnosti konfigurácie kotúča

Tabuľka nižšie zobrazuje možnosti konfigurácie pre rôzne typy kotúčov s príslušnými nadstavcovými dielmi.

Pre objednávacie číslo pozri Náhradné diely a príslušenstvo v ServAid. Pre návod na inštaláciu kotúča pozri oddiel Prevádzkové pokyny.

Poz. | Položka | A. Brúsenie | B. Rezanie
--- | --- | --- | ---
1 | Kotúč | Typ 27, typ 42 | Typ 41
| Max. priemer | 125 mm, 5" | 125 mm, 5"
| Hrúbka | 0,5 – 7,0 mm | 0,5 – 7,0 mm
| Priemer otvoru | 22 mm | 22 mm
| Periférna rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s
2 | Uzamykacie koliesko prírubovej podložky | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Servisný nástroj | Imbusový kľúč, 6 mm | Imbusový kľúč, 6 mm
| Odporúčaný moment | 20 Nm (14.8 ft-lb) | 20 Nm (14.8 ft-lb)