# Opzioni di configurazione della mola

La tabella sottoriportata mostra le opzioni di configurazione per i diversi tipi di mola con i relativi accessori.

Per il numero d’ordine, vedere Parti di ricambio e accessori in ServAid. Per istruzioni su come cambiare la ruota, vedere la sezione Istruzioni per l'uso.

Pos. | Articolo | A. Molatura | B. Fresatura
--- | --- | --- | ---
1 | Mola | Tipo 27, tipo 42 | Tipo 41
| Diam. max. | 125 mm, 5” | 125 mm, 5”
| Spessore | 0,5–7,0 mm | 0,5–7,0 mm
| Diametro del foro | 22 mm | 22 mm
| Velocità periferica | 80 m/s | 80 m/s
2 | Ruota di bloccaggio della rondella di sicurezza | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave Allen da 6 mm | Chiave Allen da 6 mm
| Coppia raccomandata | 20 Nm (14,8 ft-lb) | 20 Nm (14,8 ft-lb)