# Instalar la rueda

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Antes de comenzar la instalación:

- Inspeccione visualmente que la rueda no está rota ni dañada.

- Realice la prueba del anillo de la rueda. Golpee ligeramente la rueda con un destornillador. Escuche si el sonido es nítido, lo que indica que la rueda no presenta defectos. De lo contrario, deberá sustituir la rueda.

- Asegúrese de que las dimensiones del orificio de la rueda son adecuadas.

- Asegúrese de que cuenta con la rueda correcta para la aplicación.

- Asegúrese de que la velocidad máxima indicada de la rueda es igual o superior a la velocidad especificada en la amoladora.

Herramientas necesarias:

- Llave Allen

Instrucciones

1. Presione hacia delante el botón de bloqueo del eje y manténgalo pulsado mientras gira el equilibrador automático a una posición de bloqueo. Escuchará un sonido que indicará su correcta colocación.

2. Pulse el botón de bloqueo del eje y manténgalo presionado mientras extrae la arandela de brida (y la rueda si está instalada) utilizando una llave Allen.

3. Coloque la rueda en el eje.

4. Vuelva a montar la arandela de brida utilizando la llave Allen al par recomendado.

   Consulte la sección Opciones de configuración de la rueda para herramientas de servicio y valores de par recomendados.

5. Asegúrese de que la muela gira correctamente.

PELIGRO

Riesgo de lesiones

Si la herramienta se usa sin el cubremuelas, existe riesgo de lesiones.

- Utilice la herramienta siempre con el cubremuelas recomendado.

- Asegúrese de que el cubremuelas está bien colocado y de que no presenta daños.