# Ověření volnoběžných otáček

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

VÝSTRAHA

Riziko úrazu

- Před spuštěním nástroje vždy zajistěte automatický vyvažovač příslušným dílem.

- Nikdy neměřte volnoběžné otáčky s nasazeným kotoučem.

- Volnoběžné otáčky kontrolujte denně.

Požadované nástroje:

- Imbusový klíč

- Rychloměr

Pokyny

1. Při utahování přírubové podložky pomocí imbusového klíče stiskněte tlačítko blokování vřetena směrem dopředu a držte jej stisknuté.

2. Připojte nástroj k přívodu vzduchu.

3. Vložte rychloměr do otvoru vřetena.

4. Spusťte nástroj a změřte otáčky při tlaku 6,3 baru.

   Dbejte, aby byla páka škrticího ventilu úplně stlačena a otáčky měřte po dobu nejméně 1 minuty

5. Rychloměr vyjměte.

6. Ověřte, zda volnoběžné otáčky naměřené rychloměrem odpovídají otáčkám označeným na nástroji.

   VÝSTRAHA

   Riziko úrazu

   - Naměřené otáčky nesmí překročit maximální otáčky uvedené na nástroji. V případě překročení otáček vraťte nástroj do autorizovaného servisního střediska.