# Pièces principales

Position | Pièce | Fonction
--- | --- | ---
1 | Poignée latérale | Réglable pour une position de travail modulable pour un opérateur gaucher ou droitier.
2 | Système d'auto-équilibrage | Réduit les vibrations.
3 | Carter de protection | Le carter de protection réglable permet un positionnement modulable. Empêche l'opérateur de venir en contact avec la meule et le protège en cas d'éclatement de la meule.
4 | Bouton de blocage d'arbre/réglage du carter de protection | Double fonction. Blocage de l'arbre en poussant vers l'avant. Réglage du carter de protection en tirant vers l'arrière.
5 | Plaque signalétique | Donne des renseignements d'ordre général sur l'outil.
6 | Mécanisme de sécurité | Fonction à deux niveaux pour un démarrage et un arrêt en sécurité de l'outil. Pousser le bras de déblocage vers l'avant pour débloquer le bras de blocage de sécurité.
7 | Poignée de commande | Offre une prise ergonomique, confortable et sûre ainsi qu'une bonne isolation thermique.
8 | Raccord d’air avec filtre | Facilite la manipulation du branchement pneumatique et protège l'outil des impuretés.
9 | Levier de commande | Démarre et arrête l'outil.
10 | Signer | Indique la vitesse nominale de l'outil.