# Ajuste do cabo de apoio

AVISO

Risco de acidente grave

Ar pressurizado pode causar lesões.

- Feche sempre o abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Despressurize a mangueira e desconecte a ferramenta do abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Use sempre a pressão de ar e tamanho de mangueira corretos para a ferramenta.

Ferramentas exigidas:

- Chave Allen

Instruções

1. Solte a empunhadura de suporte com uma chave Allen.

2. Ajuste a empunhadura de suporte em uma posição adequada.

3. Aperte a empunhadura de suporte com o parafuso com 10 Nm (7,4 ft-lb).

   AVISO

   Risco de acidentes

   - Verifique se a proteção está colocada em posição adequada antes de operar a ferramenta.