# 砂轮配置选项

下表列出了不同砂轮类型与适用配件的配置选项。

订购号请参见 ServAid 中的备件和配件部分。有关如何安装砂轮的说明，请参见操作说明部分。

位置 | 项目 | A. Grinding | B. Cutting-off
--- | --- | --- | ---
1 | 砂轮 | 类型 27，类型 42 | 类型 41
| 最大直径 | 125 mm, 5" | 125 mm, 5"
| 厚度 | 0.5 ~ 7.0 mm | 0.5 ~ 7.0 mm
| 孔直径 | 22 mm | 22 mm
| 圆周速度 | 80 m/s | 80 m/s
2 | 法兰垫圈锁定砂轮 | Ø 41 mm | Ø 58 mm
| 维修工具 | 内六角扳手，6 mm | 内六角扳手，6 mm
| 建议扭矩 | 20 Nm (14.8 ft-lb) | 20 Nm (14.8 ft-lb)