# Sprawdzanie obrotów bez obciążenia

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

Powietrze pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała.

- Zawsze odciąć dopływ sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Usunąć ciśnienie z węża pneumatycznego i odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Średnica węża oraz ciśnienie sprężonego powietrza zawsze muszą być dostosowane do używanego narzędzia.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń ciała

- Przed uruchomieniem narzędzia należy zawsze zablokować automatyczny stabilizator odpowiednią częścią.

- W żadnym wypadku nie wolno mierzyć prędkości obrotowej bez obciążenia z zamontowaną tarczą ścierną.

- Prędkość obrotową bez obciążenia należy mierzyć codziennie.

Wymagane narzędzia:

- Klucz imbusowy

- Obrotomierz

Instrukcje

1. Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona w kierunku do przodu i przytrzymać go w tym położeniu podczas dokręcania podkładki kołnierzowej przy użyciu klucza imbusowego.

2. Podłączyć narzędzie do źródła sprężonego powietrza.

3. Umieścić obrotomierz w otworze wrzeciona.

4. Uruchomić narzędzie i zmierzyć prędkość obrotową przy ciśnieniu 6,3 bara.

   Dźwignię zaworu dławiącego należy nacisnąć do oporu i mierzyć prędkość obrotową przez co najmniej 1 minutę.

5. Wyjąć obrotomierz.

6. Porównać zmierzoną obrotomierzem prędkość obrotową bez obciążenia z prędkością oznaczoną na narzędziu.

   OSTRZEŻENIE

   Ryzyko obrażeń ciała

   - Zmierzona prędkość obrotowa nie może przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej oznaczonej na narzędziu. W przypadku występowania nadmiernej prędkości obrotowej narzędzie należy przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego.