# Instalacja tarczy

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

Powietrze pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała.

- Zawsze odciąć dopływ sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Usunąć ciśnienie z węża pneumatycznego i odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Średnica węża oraz ciśnienie sprężonego powietrza zawsze muszą być dostosowane do używanego narzędzia.

Przed rozpoczęciem montażu:

- Wzrokowo sprawdzić, czy tarcza nie jest popękana lub uszkodzona.

- Wykonać próbę dźwięku tarczy ściernej. Lekko ostukać tarczę wkrętakiem. Sprawdzić, czy dźwięk jest czysty, co oznacza, że tarcza ścierna jest pozbawiona defektów. W przeciwnym razie tarczę należy wymienić.

- Sprawdzić, czy otwór tarczy ściernej ma właściwą średnicę.

- Upewnić się, że posiadana tarcza ścierna nadaje się do wykonywanego zadania.

- Upewnić się, że podana maksymalna prędkość obrotowa tarczy ściernej jest większa lub równa prędkości oznaczonej na szlifierce.

Wymagane narzędzia:

- Klucz imbusowy

Instrukcje

1. Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona w kierunku do przodu i przytrzymać go w tym położeniu podczas obracania automatycznego stabilizatora do położenia zablokowania. Wskaźnikiem osiągnięcia prawidłowego położenia będzie charakterystyczny dźwięk.

2. Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona i przytrzymać go w tym położeniu podczas demontażu podkładki kołnierzowej (oraz tarczy ściernej, jeśli jest zamontowana) przy użyciu klucza imbusowego.

3. Umieścić tarczę ścierną na wrzecionie.

4. Zamocować podkładkę kołnierzową, dokręcając ją zalecanym momentem przy użyciu klucza imbusowego.

   W celu uzyskania informacji na temat narzędzi serwisowych i zalecanych momentów dokręcania zobacz część Opcje konfiguracji.

5. Upewnić się, że tarcza ścierna obraca się prawidłowo.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko obrażeń ciała

Używanie narzędzia bez osłony tarczy ściernej grozi obrażeniami ciała.

- Używane narzędzie musi być zawsze wyposażone w zalecaną osłonę tarczy ściernej.

- Upewnić się, że osłona tarczy ściernej jest prawidłowo zamocowana i nie jest uszkodzona.